
“华盖”牌复合井盖安装说明

为了确保新型模压窨井盖的正常使用,要注重安装质量,做到尺寸准确、安装坚固、开启方便、外表清洁美观，根据三群井盖的技术标准，特制定以下安装细则：
　　一、 井盖的砖砌体砌筑，应按照设计院设计的井盖尺寸确定其内径或长×宽、方圆（如按实样施工的话最好），也可相应参照标准执行。

　　二、 水泥路面井座安装时，在井口的砖砌体上用C25混凝土浇铸20cm厚圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在井盖外圈浇半径40cm混泥土保护圈，保养期要在10天以上。

　　三、 在沥青路上安装井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面整体浇铸时，应予留在路面比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。（全砼路面应在二结石铺完碾实后安装）确保井盖安置质量以延长使用寿命。

　　四、 为保持井盖外表的美观，表面花纹和字迹的清晰，在沥青路面施工时应用薄铁皮覆盖在井盖上或用废机油等刷涂盖面，防止沥青油直接喷在井盖上，在水泥路面施工时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥砂浆沾染井盖表面，损伤表面花纹、字迹。也可在当天施工完时用水将井盖表面清洗干净。

